MOV CX,23

MOV DI,2000H

MOV AX,0

MOV BX,1

PUSH AX

PUSH BX

DONGU:

ADD AX,BX

MOV DX,AX

MOV AX,BX

MOV BX,DX

PUSH BX

LOOP DONGU

MOV CX,23

DONGU2:

POP AX

STOSW

LOOP DONGU2

MOV AH,4Ch

INT 21h