MOV AL, 0FEh

MOV BL, 10h

MUL BL

MOV [400h],AX

RET

MOV AL, 0FEh

MOV BL, 10h

IMUL BL

MOV [400h],AX

Ret

MOV AX, 0ABh

MOV BX, 0Ah

DIV BL

MOV [500h], AL

MOV [502h], AH

Ret

MOV AX,0FFABh

MOV BL,0Ah

IDIV BL

MOV [500h], AL

MOV [502h], AH

ret