MOV AX, 0000h

MOV CX, 0064h

dongu:

ADD AX,CX

LOOP dongu

MOV BX, 0100h

MOV DS, BX

MOV [1000h],AX

Ret

-----------------------------------------

MOV AX, 0100h

MOV DS,AX

MOV SI,1000h

MOV AX,0300h

MOV ES,AX

MOV DI,1000h

MOV CX,0100h

dongu:

MOV AX, DS:SI

INC AX

MOV ES:DI,AX

ADD DI,2

ADD SI,2

LOOP dongu

RET